
 TOWO上品国际酒店设备间6T规范知识考核试卷

 一、单选题（每题5分，共10题，共50分）

1.  根据规范，6T管理中的“T”代表什么？
    A. “通”字的拼音首字母
    B. “天”（TIAN）字的拼音的第一个字母
    C. “条”字的拼音首字母
    D. “统”字的拼音首字母

2.  以下哪一项不属于“六个天天必做”的内容？
    A. 天天处理
    B. 天天整合
    C. 天天更换
    D. 天天检查

3.  所有设备间均需配备以下哪组物品？
    A. 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫
    B. 扳手、螺丝刀、万用表
    C. 应急照明灯/手电筒、灭火器（一组）、温湿度计
    D. 清洁工具、抹布、垃圾桶

4.  根据规范，设备间内设备的适宜温度应保持在多少左右？
    A. 20℃
    B. 26℃
    C. 30℃
    D. 35℃

5.  设备间内的物品应如何放置？
    A. 靠墙随意堆放
    B. 统一放置在房间最里面
    C. 统一放置在靠近门口处
    D. 分散放置在房间各处

6.  强电间的绝缘手套及应急手电筒应悬挂在什么位置？
    A. 门背后
    B. 工具箱内
    C. 距离绝缘鞋2m的墙面
    D. 距离绝缘鞋1.5m的正上方墙面

7.  设备间挡鼠板的安装高度要求是距离地面多少？
    A. 30cm
    B. 50cm
    C. 80cm
    D. 100cm

8.  以下哪种设备间不在强制要求安装挡鼠板的范围内？
    A. 强弱电间
    B. 消控室
    C. 普通员工休息室
    D. 电梯机房

9.  安全警戒线的宽度建议是多少？
    A. 20mm
    B. 50mm左右
    C. 100mm
    D. 150mm

10. 工程物料间内，禁止使用什么来存放零部件材料？
    A. 塑料收纳盒
    B. 铁皮柜
    C. 纸箱
    D. 物料卡磁铁标示的容器

---

 二、多选题（每题6分，共5题，共30分）

11. 以下哪些是强电间必须额外配备的安全用具？
    A. 绝缘手套
    B. 绝缘靴/鞋
    C. 绝缘台/垫
    D. 防护眼镜

12. 关于设备间的制度与表单管理，以下哪些说法符合规范？
    A. 需粘贴各类制度及操作规范
    B. 表单表据应单店统一位置，整齐美观悬挂
    C. 各类制度看板可以有轻微破损
    D. 强电间制度看板上需存放工程伙伴电工证等信息

13. 根据挡鼠板安装标准，以下哪些说法是正确的？
    A. 最上方需贴有警示线
    B. 可以使用软质布料制作
    C. 材质可以是铝合金或硬木板
    D. 所有房间的门都必须安装

14. 关于设备间的安全操作警戒线，以下哪些描述是正确的？
    A. 警戒线内设备操作仅限工程人员
    B. 警戒线与设备的距离有全国统一标准
    C. 警戒线宽度建议50mm左右
    D. 设备间禁止堆放任何杂物

15. 工程物料间内工具及材料的存放规范包括哪些？
    A. 工具分类摆放，挂置于墙面
    B. 小件材料可以直接散放在工作台上
    C. 小件材料使用收纳盒存放，盒下粘贴相应物料卡
    D. 可以使用纸箱作为收纳盒的替代品

 三、判断题（每题4分，共5题，共20分）

16. 6T管理的宗旨是“让所有伙伴都行动起来，执行标准、落实标准、维护标准，提升后场颜值”。（对应文件第1页）
正确
错误
17. 所有设备间都必须安装挡鼠板，无一例外。（对应文件第4页）
正确
错误
18. 有防雨需要的设备间或仓库，仅需安装挡鼠板，无需设置挡水坎。（对应文件第4页）
正确
错误
19. 安全警戒线与设备的距离，可以根据酒店实际情况设定。（对应文件第5页）
正确
错误
20. 工程物料间内，推荐使用物料卡磁铁标示来管理收纳盒。（对应文件第6页）
正确
错误



答案与解析

 一、单选题

1.  答案：B
    解析： 文件第2页明确说明：“T 代表‘天’（TIAN）字的拼音的第一个字母”。

2.  答案：C
    解析： 文件第2页列出“六个天天必做”为：天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进。“天天更换”不在此列。

3.  答案：C
    解析： 文件第3页“设备间配置设备”第一段规定：“所有设备间均需配应急照明灯/手电筒、灭火器（一组）、温湿度计”。

4.  答案：B
    解析： 文件第3页规定，设备房温度应控制在“26℃左右”。

5.  答案：C
    解析： 文件第3页“设备间物品放置要求”第一句即规定：“设备统一放置在靠近门口处”。

6.  答案：D
    解析： 文件第3页明确要求：“强电间绝缘手套及应急手电筒悬挂在距离绝缘鞋1.5m的正上方墙面”。

7.  答案：B
    解析： 文件第4页“设备间挡鼠板安装标准”中注明安装高度为“距离地面50cm”。

8.  答案：C
    解析： 文件第4页列出需要安装挡鼠板的设备间包括：强弱电间、消控室、锅炉房、电梯机房、中央空调机房。“普通员工休息室”不属于此范围。

9.  答案：B
    解析： 文件第5页“安全警示线粘贴规范”中建议：“安全警戒线宽度建议 50mm左右”。

10. 答案：C
    解析： 文件第6页“工程物料间工具及杂件存放规范”下的注释中明确：“禁止使用纸箱作为收纳盒存放材料”。

 二、多选题

11. 答案：A、B、C
    解析： 文件第3页“设备间配置设备”中规定：“强电间需配备绝缘手套、绝缘靴/鞋、绝缘台/垫”。“防护眼镜”未在必备清单中提及。

12. 答案：A、B、D
    解析： 依据文件第4页内容：A、B、D选项分别对应“设备间需粘贴各类制度及操作规范”、“表单表据单店统一位置，整齐美观悬挂”、“强电间制度看板上需存放工程伙伴电工证”。C选项错误，因为规范要求“各类制度看板无破损、无积灰、无污渍”。

13. 答案：A、C
    解析： 文件第4页指出：挡鼠板“最上方需贴有警示线”，材质为“铝合金、硬木板”。B选项“软质布料”不符合材质要求。D选项“所有房间”错误，文件列出了特定设备间才需要安装，并说明了例外情况（内推式和移动式门可不装）。

14. 答案：A、C、D
    解析： 根据文件第5页内容：A、C、D选项分别对应“安全警戒线内设备操作仅限工程人员”、“警戒线宽度建议50mm左右”、“设备间禁止堆放任何杂物”。B选项错误，因为“警戒线与设备距离根据酒店实际情况设定”，并无全国统一标准。

15. 答案：A、C
    解析： 依据文件第6页内容：A、C选项分别对应“工具分类摆放，挂置于墙面”、“小件材料使用收纳盒存放，盒下粘贴相应物料卡”。B选项“散放在工作台上”不符合规范。D选项错误，文件已明确“禁止使用纸箱”。

 三、判断题

16. 答案：对
    解析： 文件第1页开篇即阐明：“TOWO上品国际酒店后场6T管理宗旨：让所有伙伴都行动起来，执行标准、落实标准、维护标准，提升后场颜值。”

17. 答案：错
    解析： 文件第4页在列出需安装挡鼠板的设备间后，特别注明：“注：如设备房门是内推式和移动式不具备安装挡鼠板的情况可不安装。”因此，并非所有设备间都“必须”安装。

18. 答案：错
    解析： 文件第4页最后一行注明：“有防雨需要的设备间&仓库需设置挡水坎”。因此，除了挡鼠板，还需设置挡水坎。

19. 答案：对
    解析： 文件第5页明确写道：“警戒线与设备距离根据酒店实际情况设定”。

20. 答案：对
    解析： 文件第6页在展示物料卡图示下方提供了“物料卡磁铁标示”的“推荐链接”，说明这是一种推荐使用的管理工具。
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